================================================================
  DX RIG BRIDGE — F1LED
  Connexion transceiver ↔ dx.f1led.fr
  Version 3.20  |  24th March 2026
================================================================

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  FRANÇAIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

QU'EST-CE QUE C'EST ?
  DX Rig Bridge est un petit programme qui fait le lien entre
  votre transceiver (via OmniRig) et le cluster DX dx.f1led.fr.
  Il permet de cliquer sur un spot dans le navigateur pour
  envoyer directement la fréquence et le mode à votre radio.

PRÉ-REQUIS
  - OmniRig doit être installé et configuré pour votre radio
  - OmniRig doit être lancé AVANT DX Rig Bridge
  - Navigateur : Chrome, Firefox ou Edge (version récente)

TRANSCEIVERS SUPPORTÉS
  Elecraft  : K3, K4, KX2, KX3
  Icom      : IC-7300, IC-7410, IC-7600, IC-7800, IC-7850,
              IC-9700
  Kenwood   : TS-480, TS-590, TS-690, TS-870, TS-930
  Yaesu     : FT-891, FT-991, FT-2000,
              FTDX-1200, FTDX-3000, FTDX-5000MP, FTDX-9000,
              FTDX10, FTDX101D - FT710 ??

INSTALLATION
  1. Copiez DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe dans le dossier de votre choix
  2. Double-cliquez sur DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe
  3. Si Windows affiche "Windows a protégé votre PC",
     cliquez sur "Informations complémentaires"
     puis "Exécuter quand même"
  4. Une fenêtre de sélection s'ouvre :
     choisissez votre transceiver et cliquez "Valider"
  5. Le programme démarre silencieusement
     Une icône apparaît dans la barre des tâches (systray)

SÉLECTION DU TRANSCEIVER
  Au premier lancement, une fenêtre vous demande de choisir
  votre transceiver dans la liste. Ce choix est mémorisé et
  ne vous sera plus demandé au prochain démarrage.

  Pour changer de transceiver ultérieurement :
  → Clic droit sur l'icône systray → "Changer de rig..."

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE
  Le programme se lance automatiquement à chaque démarrage
  de Windows. Vous n'avez rien à faire.

FICHIERS DE CONFIGURATION
  Tous les fichiers sont dans :
    C:\Users\<votre nom>\AppData\Roaming\DX Rig Bridge\

  Fichiers créés :
    cert.pem          — certificat SSL
    key.pem           — clé privée
    config.json       — transceiver sélectionné
    dx_rig_bridge.log — journal des événements

  Accès rapide : Win+R → %APPDATA%\DX Rig Bridge

CERTIFICAT SSL
  Au premier lancement, le programme crée automatiquement
  un certificat de sécurité SSL (voir dossier ci-dessus).
  Ce certificat est nécessaire pour la connexion sécurisée
  entre votre navigateur et le bridge.

ACCEPTATION DU CERTIFICAT (une seule fois)
  Au premier lancement, ouvrez votre navigateur et allez sur :

    https://127.0.0.1:5395

  Le navigateur affiche un avertissement de sécurité.

  Chrome/Edge : cliquez "Avancé" puis "Continuer vers le site"
  Firefox     : cliquez "Avancé" puis "Accepter le risque"

  Cette opération n'est à faire QU'UNE SEULE FOIS par
  navigateur. Le certificat ne change plus jamais.

UTILISATION
  1. Lancez OmniRig
  2. Lancez DX Rig Bridge (ou il démarre automatiquement)
  3. Ouvrez dx.f1led.fr dans votre navigateur
  4. Le widget RIG en haut de la page passe au vert
     et affiche votre transceiver (ex: FTDX10)
  5. Cliquez sur n'importe quel spot → votre radio se règle

FONCTIONNEMENT DU SPLIT
  Quand un spot contient une indication de split (ex: "UP 5"),
  le bridge programme automatiquement les deux VFO :
    - VFO A : fréquence du spot + mode
    - VFO B : fréquence + offset + même mode que VFO A
  Le mode est identique sur les deux VFO pour éviter tout
  changement de mode involontaire lors de la transmission.

  Bouton SPLIT dans le widget RIG :
    - Clic → active/désactive le split à tout moment
    - Les boutons − / + ajustent l'offset du VFO B par pas de 1 kHz
    - Le mode reste cohérent sur les deux VFO à chaque ajustement

MENU SYSTRAY
  Clic droit sur l'icône dans la barre des tâches :
  ┌─────────────────────────────┐
  │ Ouvrir dx.f1led.fr          │
  │ Rig: FTDX10          (info) │
  │ ─────────────────────────── │
  │ Changer de rig...           │
  │ ─────────────────────────── │
  │ Quitter                     │
  └─────────────────────────────┘

DÉSINSTALLATION
  Supprimez simplement DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe
  Pour supprimer également la configuration :
    C:\Users\<votre nom>\AppData\Roaming\DX Rig Bridge\

SUPPORT
  https://dx.f1led.fr
  Contact : pierre@f1led.fr  —  F1LED


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  ENGLISH
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

WHAT IS IT?
  DX Rig Bridge is a small program that connects your
  transceiver (via OmniRig) to the DX cluster dx.f1led.fr.
  It allows you to click on any spot in your browser to
  automatically tune your radio to the correct frequency
  and mode.

REQUIREMENTS
  - OmniRig must be installed and configured for your radio
  - OmniRig must be running BEFORE DX Rig Bridge
  - Browser: Chrome, Firefox or Edge (recent version)

SUPPORTED TRANSCEIVERS
  Elecraft  : K3, K4, KX2, KX3
  Icom      : IC-7300, IC-7410, IC-7600, IC-7800, IC-7850,
              IC-9700
  Kenwood   : TS-480, TS-590, TS-690, TS-870, TS-930
  Yaesu     : FT-891, FT-991, FT-2000,
              FTDX-1200, FTDX-3000, FTDX-5000MP, FTDX-9000,
              FTDX10, FTDX101D - FT710??

INSTALLATION
  1. Copy DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe to any folder you like
  2. Double-click DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe
  3. If Windows shows "Windows protected your PC",
     click "More info" then "Run anyway"
  4. A selection window opens: choose your transceiver
     and click "Valider" (Confirm)
  5. The program starts silently
     An icon appears in the system tray

TRANSCEIVER SELECTION
  On first launch, a window asks you to choose your
  transceiver from the list. This choice is saved and
  will not be asked again on next startup.

  To change your transceiver later:
  → Right-click the systray icon → "Changer de rig..."

AUTO-START
  The program launches automatically every time Windows
  starts. Nothing extra to do.

CONFIGURATION FILES
  All files are stored in:
    C:\Users\<your name>\AppData\Roaming\DX Rig Bridge\

  Files created:
    cert.pem          — SSL certificate
    key.pem           — private key
    config.json       — selected transceiver
    dx_rig_bridge.log — event log

  Quick access: Win+R → %APPDATA%\DX Rig Bridge

SSL CERTIFICATE
  On first launch, the program automatically creates an
  SSL security certificate (see folder above).
  This certificate is required for the secure connection
  between your browser and the bridge.

CERTIFICATE ACCEPTANCE (one time only)
  On first launch, open your browser and go to:

    https://127.0.0.1:5395

  The browser will show a security warning.

  Chrome/Edge : click "Advanced" then "Proceed to site"
  Firefox     : click "Advanced" then "Accept the Risk"

  This only needs to be done ONCE per browser.
  The certificate never changes after that.

USAGE
  1. Start OmniRig
  2. Start DX Rig Bridge (or it starts automatically)
  3. Open dx.f1led.fr in your browser
  4. The RIG widget at the top of the page turns green
     and shows your transceiver (e.g. FTDX10)
  5. Click any spot → your radio tunes automatically

SPLIT OPERATION
  When a spot includes a split indication (e.g. "UP 5"),
  the bridge automatically programs both VFOs:
    - VFO A: spot frequency + mode
    - VFO B: frequency + offset + same mode as VFO A
  Both VFOs are set to the same mode to prevent any
  unintended mode change during transmission.

  SPLIT button in the RIG widget:
    - Click → enables/disables split at any time
    - − / + buttons adjust VFO B offset in 1 kHz steps
    - Mode stays consistent on both VFOs at each adjustment

SYSTRAY MENU
  Right-click the icon in the system tray:
  ┌─────────────────────────────┐
  │ Ouvrir dx.f1led.fr          │
  │ Rig: FTDX10          (info) │
  │ ─────────────────────────── │
  │ Changer de rig...           │
  │ ─────────────────────────── │
  │ Quitter                     │
  └─────────────────────────────┘

UNINSTALL
  Simply delete DX_RIG_BRIDGE_v3-20.exe
  To also remove configuration files:
    C:\Users\<your name>\AppData\Roaming\DX Rig Bridge\

SUPPORT
  https://dx.f1led.fr
  Contact: pierre@f1led.fr  —  F1LED

================================================================
